|  |
| --- |
| Kontrollplan för tillbyggnad (15 kvm) |
| Byggherre, sökande | Datum |
| Fastighetsbeteckning | Sakkunnig |
| Entreprenör, namn och/eller företag |

|  |  |
| --- | --- |
| BH – ByggherreE – EntreprenörS – Sakkunnig | BBR – Boverkets byggregler PBL – Plan- och bygglagen (2010:900)PBF – Plan- och byggförordningen (2011:338) ESK – europeiska konstruktionsstandarder |
| **Kontrollen avser** | **Utförs av** **(E, S eller BH)** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot** **(norm, föreskrift eller ritning)** | **Kontroll utförd (sign. och datum)** | **Anmärkning** |
| Utförande överensstämmer med Startbesked och inlämnade ritningar | BH | Visuellt | Bygglov inkl. ritningar |  |  |
| Rätt grundläggning i förhållande till markens beskaffenhet | E, S | Visuellt/ beräkning | EKS |  |  |
| Kontroll av bärförmåga, stadga och beständighet | E, S | Visuellt/beräkning | EKS |  |  |
| Skydd mot sammanstötning och klämning, bl.a. lågt sittande glas i byggnader (säkerhetsglas) | E | Visuellt | BBR 8:3 |  |  |
| Byggmaterial skyddas mot fukt och smuts och torkas ut innan det byggs in | BH, E | Visuellt/mätning | BBR 6:5 |  |  |

|  |
| --- |
| **Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnteckning | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnförtydligande |