|  |  |
| --- | --- |
| Kontrollplan för tillbyggnad | |
| Byggherre, sökande | Datum |
| Fastighetsbeteckning | Sakkunnig |
| Entreprenör, namn och/eller företag | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH – Byggherre  E – Entreprenör  S – Sakkunnig | | | | BBR – Boverkets byggregler  PBL – Plan- och bygglagen (2010:900)  PBF – Plan- och byggförordningen (2011:338)  ESK – europeiska konstruktionsstandarder | | |
| **Kontrollen avser** | **Utförs av**  **(E, S eller BH)** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot**  **(norm, föreskrift eller ritning)** | | **Kontroll utförd (sign. och datum)** | **Anmärkning** |
| Utförande överensstämmer med Startbesked och inlämnade ritningar | BH | Visuellt | Bygglov inkl. ritningar | |  |  |
| Rätt grundläggning i förhållande till markens beskaffenhet | E, S | Visuellt/ beräkning | EKS | |  |  |
| Kontroll av bärförmåga, stadga och beständighet | E, S | Visuellt/beräkning | EKS | |  |  |
| Kontroll av värme och sanitet | E | Visuellt/beräkning | BBR 6 | |  |  |
| Skydd mot sammanstötning och klämning, bl.a. lågt sittande glas i byggnader (säkerhetsglas) | E | Visuellt | BBR 8:3 | |  |  |
| Byggmaterial skyddas mot fukt och smuts och torkas ut innan det byggs in | BH, E | Visuellt/mätning | BBR 6:51, 6:52, 6:53 | |  |  |
| Tillgänglighet | E | Ritningar | BBR 3:148 | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datum | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Namnteckning | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Namnförtydligande |